                               COLUMNAS DE RELLENO
Absorción                                                                                                                            DISEÑO DE UNA TORRE EMPACADA
Transferencia de materia que consiste en la separación de uno o mas                             En un absorvedor ingresa un gas de etanol y CO2 en una
componentes de una mezcla gaseosa con la ayuda de un solvente líquido                      composición de 2% y 98% y se desea recuperar el 97% de 
con el cual forma una solución.                                                                                                 etanol. El fluido del gas ingresa a T de 30ºC y P de 110Kpa,
Clasificación: Físico y Químico.                                                                                                  Para ello se utiliza el agua como disolvente que ingresan
Desorción o Stripping                                                                                            también a T de 30ªC y 110KPa.                     
· Operación inversa de la absorción

· Operación unitaria en la cual uno o más componentes del líquido se 
[bookmark: _GoBack]transfieren al gas.
· Remueve las impurezas de un líquido
Adsorción
· La adsorción es un proceso de separación en la que ciertos 
Componentes de una fase fluida se transfieren hacia la superficie de un
sólido  adsorbente.
                          TORRES EMPACADAS
[image: ]                                                                              [image: ]        

                Al remplazar los datos en la fórmula obtengo como dato 0.014
                Con el dato obtenido de 0.14 y con P en un absorvedor de 0.6
                Ploteamos en la fig. 13 obteniendo como valor de 0.07
                Como estamos utilizando Anillos Rashing de 1 ½" de la tabla11.2
                Obtenemos que ap=38 y la eficiencia es de 71%.
                De la fórmula anterior despejamos  para obtener el valor de Vf que    
                corresponde a 3.3192 ft/s.
                                      V = 0.5 a 0.7 de Vf
                                      V = 0.6 * (3.3192) = 1.99152 ft/s
                                      G = V * ρ gas
     G = 1.99152 * 0.1253 = 0.2495 Lb/pie^2*s
                                      A = Masa de gas/G
                 A = (2736.3175 Lb/h/3600)/0.2495 =3.0464 pie^
                         
              NÚMERO DE ETAPAS : 7 ETAPAS
 DIÁMETRO DE LA COLUMNA	[image: ]   [image: ]       
a) Selección del relleno: Anillos Rashing de ɸ = 1 ½”                                 Como estamos utilizando  Anillos Rashing de 1 ½” de la tabla 11.5 
b) Diámetro                                                                                                        obtenemos que HETP = 1.5 m = 4.5 ft
         [image: ]                                                                               H = Número de etapas * HETP       
                         
· L= 21.44 Kmol/h                                                                                                           H = 7*4.5 ft = 31.5 ft                                  
· G = 27 Kmol/h                                                                                                               Z = S + T + H
· ρ gas = 0.1253 Lb/ft^3                                                                                                 Z=3+2+31.5=36.5ft.
· Ρ líquido = 62.146 Lb/ft^3
· Ulíquido = 8.0085*10^-7 m^2/s
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Absorption of EtOH gas in water.

100 % Water=? x v
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P=110kPa.
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