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1
ኛ 
ሳምንት
 
ኖት
 
)6ተኛ ክፍል ሒሳብ
ምዕራፍ -5-
ጂ-ኦሜትሪ እና ልኬት
የምዕራፍ 5 የትኩረት አቅጣጫዎች
· የአንግል አይነቶችን መለየት 
· የጎነ ሶስት ምስሎችን መለየት 
· የጎነ ሶስት ምስሎችን ተጋጣሚነት (ልክክነት) ማወቀና መለየት፣ 
· የጎነ ሶስት ምስሎችን በጎናቸው መለየትና፣ማወቅ፣ 
· የጎነ-ሶስት ምስሎችን በአንግላቸው፣ መለየትና ማወቅ፣ 
መግቢያ፡- ጂኦሜትሪ ለሰው ልጅ አስፈላጊ ከሆኑ የሂሳብ ክፍሎች በጣም ጠቃሚ ነው፡፡ በየእለቱ የምናስተውለው የሩጫ ውድድር መነሻና በካርታ ላይ የምንመለከተው መስመር የጂ-ኦሜትሪ ክፍል ናቸው፡፡ 
6.1 አንግሎች 



5ኛ ክፍል በነበራችሁበት ጊዜ፣ ስለ አንግል፣ ልኬት፣ አንግሎች ምደባ እና አንግል መግመስ እንደተማራችሁ ታስታውሳላችሁ፡፡ በዚህ ምዕራፍም ስለ አንግሎች በስፋት ትማራላችሁ፡፡ የሚከተሉትን የግሪክ ቋንቋ ፊደሎችን አነባብ 2 አልፉ፣ = ቤታ፣ = ጋማ = ዴልታ መሆናቸውን እወቁ (አጢኑ)፡፡ 
ተግባር 6.1 
I. እውነት ወይም ሀሰት በማለት መልሱ፡፡ 
ሀ. የጋራ መነሻ ነጥብ ያላቸው ሁለት ጨረሮች አንግልን ይፈጥራሉ 
 (
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) (
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) (
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) (
ቸ
) (
ሀ
)ለ. ምስል 6.1፣ ነጥቦች መ፣ወ፣ የ<ሀአለ ውስጣዊ ነጥቦች እንዲሁም ቸ፣ዘ የ<ሀአለ ውጫዊ ነጥቦች ናቸው፡፡ 




	ምስል 6.1
ሐ. አንግልን ለመለካትም ሆነ ለመሳል አንግል መለኪያ መሳርያ እንጠቀማል፡፡ 
መ. አንድን አንግል በፕሮትራክተር በመለካት  ማወቅ እንችላለን፡፡ 

6.1.1 ተዛማጅ አንግሎች 
1. ጉርብት አንግሎች 
ትርጓሜ 6.1 ፡- ሁለት አንግሎች ጉርብት ናቸው የሚባሉት አንድ የጋራ ነጥብ እና አንድ የጋራ ጎን ሲኖራቸው ነው፡፡ 
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)ምሳሌ 1 ምስል 6.2ን ተመልከቱ 




ምስል 6.2


እና ጉርብት አንግሎች ናቸው፡፡ ወይም (<ሀወለ እና <መወለ) አስተውሉ፣ የጋራ ጎናቸው ሲሆን፣ የጋራ መነሻ ነቁጥ ወ ነው፡፡ <ሀወመ እና <ለወመ ግን ጉርብት አንግሎች አይደሉም
ምሳሌ-2 ጉልብት አንግሎች (ምስል “6.3”ን ተመልከቱ) 
እንደሚከተለው እንመልክታልን፡፡
<ሀወለ እና <ለወጠ 
<ለወጠ እና <ጠወመ 
<ሀወለ እና <ለወመ 
<ሀወጠ እና <ጠወመ  							
						ምስል 6.3
1. ጀርባጀርብ አንግሎች 
ትርጓሜ 6.2 የጀርባጀብ አንግሎች ሁለት ቀጥታ መስመሮች ሲቋረጡ የሚመሰርቱ ጉርብት ያልሆኑ አንግሎች ናቸው፡፡ 
ምሳሌ 3 በምስል 6.4 
<ሀወሠ እና <ለወመ ጀርባ ጀረብ አንግሎች ናቸው፡፡ 
የተመሰረቱትም  እና  በነጥብ “ወ” ላይ ሲቋረጡ ነው 
· 

“” እና  ጀርባ ጀርብ አንግሎች ናቸው፡፡ 
· ሌላ ጀርባጀርብ አንግሎችን ፈልጉ 
	 እና 				 
	ምስል 6.4

3.ቀጤ አሟይ አንግሎች 
ትርጓሜ 6.3 የሁለት አንግሎች ድምር 900 ከሆነ ሁለት አንግሎች ቀጤ አሟይ አንግሎች ይባላሉ፡፡ አንዱ የሌላው ቀጤ አሟ ይ ይባላል፡፡ 
ምሳሌ 3 ምስል 6.5 (ሀናለ) ተመልከቱ 
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ምስል 6.5 ሀ 								ምስል 6.5 ለ
ሀ. ሀ እና ለ ቀጤ አሟ ይ አንግሎች ናቸው፡፡ ምክንያቱም <ሀ+<ለ = 400+500 = 900
2. ዝርግ አሟይ አንግሎች 
ትርጓሜ 6.4 የሁለት አንግሎች ልኬት ድምር 1800 ከሆነ ሁለቱ አንግሎች ዝርግ አሟይ አንግሎች ይባላሉ፡፡ 
· አንዱ የሌላው ዝርግ አሟይ አንግል ነው 
ምሳሌ 4 
ሀ. በምስል 6 ውስጥ 


+= 1800 (ዝርግ አንግል ነው፡፡ 




ለ. <ወ እና <መ ዝርግ አሟይ ናቸው፡፡ 
ስ(ወ) + ስ(መ) 400 + 1400 
			1800 
አስታውሱ
ለተማሪዎች ከገፅ (100-101) ላይ 
· የ1200 ዝርግ አሟይ ስንት ነው ይህ ማለት 
· ዝርግ አንግል ማለት የድርግሪ ልኬቱ 1800 የሆነ ማለት ነው 
የሚከተሉትን የጀርባጀርብ ቴሪም ተመልከቱ፡፡ 
ቴሪም 6.1 ጀርባጀርብ አንግሊች ልክክ (ተጋጣሚ) ናቸው 


የተሰጡ  እና ጀርባጀርብ ናቸው 


የተፈለገ  = መሆኑን ማሳየት 






	ምስል 6
ማረጋገጫ 
አባባሎች 					ምክንያቶች 
1. 



 + = 1800 		1. እና  ዝርግ አማይ 
2. 



+ = 1800			2.  እና ዝርግ አሟይ 
3. 



+ =+			3. ምትክ (መተካት) 
4. 






+-=+-		4. ከሁለቱም ጎኖች መቀነስ 
5. 

=				5. የተፈለገው 
 (
1
ኛ 
ሳምንት
 
ኖት
 
)ከገፅ (100-101) መልመጃ 6.1 
· የክፍል ስራ ከጥያቄ 1 (ሀ-ሠ) በቤት ውስጥ ይሰራሉ፡፡ 
· የቤት ስራ ከጥያቄ (2-4) በቤት ውስጥ ይሰራሉ 
6.1.2 ትይዩ መስመሮች እና አንግሎች    
አስታውሱ፡- ትይዩ መስመሮችና ቆራም መስመሮችን የሚመሰረቱ የአንግሎች ዝምድና ትማራላችሁ፡፡ 

ትርጓሜ 6.5 ቆራጭ መሰሮች የሚባለው ሁለት ወይም ከዚያ በላይ ቁጥር ያላቸውን መስመሮች በተለያዩ ቦታዎች (ነጥቦች) የሚያቋርጥ መስመር ነው፡፡ 
ሁለት ትይዩ መስመሮችና አንድ ቆራጭ መስመር ብትስሉ ስንት አንግሎች ይመሰረታሉ 
መልስ 					 
ምሳሌ 5 መስመር “መ” የመስመሮች ለ እና ሠ ቆራጭ መስመር ነው፡፡ የተመሰረቱት አንግሎች 1፣2፣3፣4፣5፣6፣7፣8 እና የተለያዩ ስሞች አሏቸው፡፡ 
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	ምስል 7

ትርጓሜ 6.6 ፍርቅ ውስጣዊ አንግሎች የመሚባሉት ጉርብት ውስጣዊ አንግሎች ያልሆኑ እና በቆራጩ መስመሮች (መስመር) ተቃራኒ ጎኖች የሚመሰረቱ ናቸው 
ምሳሌ 6 
 (
4
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3
) (
3
) (
4
)ቆራጭ መስመሩ “መ” የሁለት መስመሮች ለ እና ሠ ቆራጭ ነው፡፡ 
ሀ. 3 እና 6፣4 እና 5 ፍርቅ ውስጣዊ አንግሎች ናቸው 
 (
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5
)ለ. 3፣4፣5 እና 6 ውስጣዊ አንግሎች ናቸው፡፡ 
ሐ. 1፣2፣7 እና 8 ውጫዊ አንግሎች ናቸው 	ምስል 8
መ. 3 እና 5 እንዲሁም 4 እና 6 በቆራጭ መስመር በአንዱ ጎን የሚገኙ ውስጣዊ አንግሎች ናቸው 
ሠ. 1 እና 8፣2 እና 7 ፍረቅ ውጫዊ አንግሎች ናቸው፡፡ 
ትርጓሜ 6.7፡- ተጓዳኝ አንግሎች ከሁለቱ መስመሮች ቆራጭ መስመር በተመሳሳይ ጎን የሚገኙ አንግሎች ናቸው 
ምሳሌ 7 
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በዚህ ምስል 9 ውስጥ 							
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)<1እና <5 <2እና <6፣ <3እና<7፣ <4እና <8 ተጓዳኝ አንግሎች ናቸው 
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)ምስል “6.10”ን መሰረት በማድረግ 
 (
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7
) (
7
) (
8
)ሀ. ፍርቅ ውስጣዊ አንግሎችን ዘርዝሩ 
ለ. ተጓዳኝ አንግሎችን ዘርዝሩ 
መልስ ሀ. 		፣ 		 እና 			 ፣			
	ለ. 		፣		፣			፣			 
· እሙን6.1 ሁለት ትይዩ መስመሮች በቆራጭ መስመር ሲቋረጡ ተጓዳኝ አንግሎች ልክክ (ተጋጣሚ) ናቸው 
· ቴረም 6.2 ሁለት ትይዩ መስመሮች በአንድ ቆራጭ መስመር ሲቋረጡ ፍርቅ ውስጣዊ አንግሎች ልክክ ናቸው 
የተሰጠ ለ//ሠ ቆራጭ መስመር “መ” መስመሮች “ለ” እና “ሠ”ን ያቋርጣል፡፡ ማረጋገጥ የተፈለገው <1=<2
ማረጋገጫ 		መግለጫ 		ምክንያት 
1. ለሠ፣ መ 	ቆራጭ ነው የተሰጠ 
2. <1=<3 	ጀርባጀርብ አንግሎች 	ልክክ ናቸው 
3. <3=<2 	እሙን 6.1 
4. <1=<2 	በ2 እና በ3 ምክንያቶች 
ምሳሌ 9 
በምስል 12 መሰረት <1=700 ከሆነ 
<3=700 (ጀርባጀርብ አንግሎች ልክክ ናቸው በመሆኑም <1=700(ቴረም6.2) 
· ቴረም6.3 ሁለት ትይዩ መስመሮች በቆረጭ መስመሮች ሲቋረጡ፣ በቆራጩ መስመር ተመሳሳይ ጎን ያሉ ውስጣዊ አንግሎች አንዱ ለሌላው ዝርግ አሟይ አንግል ነው፡፡ 
ማረጋገጫ የተሰጠ ለ//ሠ ቆራጭ መስመር መ መስመሮች ለ እና ሠ ይቋረጣል፡፡ ማረጋገጥ የተፈገለ <1 የ<4 ዝርግ አሟይ መሆኑን 
መግለጫ 			ምክንያት 
1. <4+<2=1800 የቀጥታ መስመር አንግል ልኬት 
2. ለ//ሠ 		የተሰጠ 
3. <1<2 		ቴሪም 6.2 
4. <4+<		11800 በመተካት (ምትክ) 
5. <1 የ<4 ዝርግ አሟይ የዝርግ		 አሟይ ትርጉም 

 (
4
) (
2
) (
1
) (
3
)ምሳሌ 10 
በምስል 6 መሰረት 
መ1//መ2፣ ቢሆን 

 (
መ1
) (
መ1
)	ምስል 2.10




 (
=100
0
)=1000  =1800 - ቴረም 6.3 
	1800 -1000 

	=800                                   ምስል 11
 (
ሸ
) (
መ4
) (
መ3
)ማስታወሻ፡- ሁለት መስመሮች ትይዩ መሆናቸውን ለማመልከት በመስመሮች ላይ ወደ አንድ አቅጣጫ የቀስት ምልክት እናደርጋለን፡፡ 
ምሳሌ11 
በምሳል 12 እንደተመለከተው 
 (
62
0
) (
62
0
) (
ቀ
) (
70
0
) (
ቀ
)መ1//መ2 እና መ3//መ4 
 (
መ2
) (
መ2
)የ<ሸ እና የ<ቀ መጠን ምን ያህል ነው 
መፍትሔ ሸ 700 (የተጓዳኝ አንግሎች ትርጉም 	ምስል 12
ምክንያቱም መ1//መ2 
ቀ+700 =1800 ስለዚህ <ቀ =1100
· ማስታወሻ ሁለት፡ መስመሮች ትይዩ ናቸው ማለት የምንችለው አንድ ቆራጭ መስመር ሲያቋርጣቸው እን የሚከተሉት ባህርያት ሲሟሉ ብቻ ነው፡፡ 
· ሁለት ተጓዳኝ አንግሎች ልክክ ከሆኑ 
· ሁለት ውስጣዊ ፍርቅ አንግሎች ልክክ ከሆኑ 
· ሁለት ውጫዊ ፍርቅ አንግሎች ልክክ ከሆኑ ነው 
ምሳሌ 12 መ1 እና መ2 ትይዩ ናቸው

መፍትሄ 
ሀ. መ1//መ2 ምክንያቱም የተሰጡት ተጓዳኝ አንግሎች ልክክ ናቸው፡፡ 
· ከገፅ 107 ለተማሪዎች የመልመጃ 6.2 
· የክፍል ስራ ከጥያቄ 1 (ሀ-ረ) 
· የቤት ስራ ከጥያቄ 2፣3፣4 እና 5 እነዚህን ጥያቄዎች መስራት ና መስማመድ ይገባል፡፡ 
·  (
1
ኛ 
ሳምንት
 
ጥያቄ
)ወርክሺት 1 
ሒሳብ ለ6ኛ ክፍል የመልመመጃ ጥያቄዎች              
ትዕዛዝ 1 ከዚህ በታች የተሰጡትን ጥያቄዎች መልስ ሰርታችሁ አሳዩ፡፡ 
1. ከሁለት ጨረሮች የተመሰተና የጋራ መነሻ ነጥብ ያለው ጂኦሜትሪያዊ ምስል ምን ይባላል 
መልስ 		 
2. የአንግል አይነቶችን ስም ዘርዝረዘችሁ ፃፉ 
መልስ 1.	
       2. 	
        3. 	
       4. 	
        5. 	
3. ባዶ ቦታዎችን ሙሉ 
ሀ.       	<ሀወሠ =__________	
 (
ለ
) (
ሀ
) (
ሠ
) (
3
0
0
0
) (
8
0
0
0
) (
70
0
0
) (
ሠ
) (
መ
) (
ለ
) (
ሀ
) (
ሐ
) (
ወ
) (
ሀ
) (
ለ
)	<ለወመ =__________	
 (
40
0
0
)	<ሀወለ =__________	

                                              <ሀወለ=__________      <ለወለ=____
<ለወመ	=__________	     <ሀወመ =____
ለ. 							<መወሠ=__________      <ሀወሠ=____
 (
ወ
)

4. የአንግል መለኪያ መጠቀም ስያስፈልግ አንግል ሀ፣ለ፣መ እና ሠ (ሹል፣ ምዕዘናዊ፣ ጥምዝ ወይም ዝርጭ አንግል) መሆናቸውን ለዩ፡፡ 
ሀ 	ለ	ሐ	መ


መልስ______ 			መልስ______           መልስ______ 		 መልስ______ 


5. የሚከተሉትን አንግሎች ሹል፣ ዝርጥ፣ ዝርግ፣ ጥምዝ በማለት መልሱ 
1. 450 =________________			5. 1800 =________________	
2. 750 =________________			6. 1190 =________________	
3. 900 =________________			7. 2400 =________________	
4. 1380 =________________			8. 3050 =________________
6. ሁለት ትይዩ መስመሮች እና አንድ መስመር ብትስሉ ስንት አንግሎች ይመሰርታሉ 
መልስ 						
7. ትይዩ መስመር ማለት ምን ማለት ነው 
መልስ 											 
8. የተጓዳኝ መስመሮችን ትርጓሜ ፃፉ 
መልስ 											 
9. የቀጤ አሟይን ትርጓሜ ፃፉ 
መልስ 											 
10. የዝርግ አሟይን ትርጓሜ ፃፉ 
 (
2
ኛ 
ሳምንት
 
ጥያቄ
)መልስ 											
ሒሳብ ለ6ኛ ክፍል የአክቲቪቲ 1 ጥያቄዎች   
ትዕዛዝ 2 ከዚህ በታች የተሰጡትን ጥያቄዎች ትክክለኛ መልስ ምረጡ፡፡ 
	1. የሹል አንግል ዝርግ አሟይ 		 አንግል ነው 
		ሀ. ዝርጥ 		ለ. ማዕዘናዊ 		ሐ. ጥምዝ 		መ. ሹል 
	2. የሁለት አንግሎች ድምር 1800 ከሆነ 		 ይባላል፡፡ 
		ሀ. ቀጤ አሟይ 	ለ. ዝርግ አሟይ 		ሐ. ሀናለ 	መ. መ/የለም 
	3. የሁለቱ አንግሎች ድምር 900 ከሆነ 		 ይባላል 
		ሀ. ዝርግ አሟይ 	ለ. ቀጤ አሟይ 		ሐ. ሀናለ 	መ. መ/የለም	
	4. የሁለቱ አንግሎች ልኬት ድምር ዝርጥ አንግል ቢሆን፣ ከሁለቱ የአንደኛው
              አንግል ልኬት መሆን የማይችለው የቱ ነው? 
	ሀ. ሹል አንግል ለ. ቀጤ አንግል  ሐ. ዝርጥ አንግል  መ. መልሱ አልተሰጠም




	5. =700 =200 ቢሆን የ”” እና የ”” ድምር 			  አንግልን 
                ወይም አሟይን ይፈጥራል፡፡ 
		ሀ. ቀጤ አሟይ  ለ. ማዕዘናዊ አንግል      ሐ. ሀናለ 	መ. መልስ የለም



ሰርታችሁ አሳዩ ወይም ትክክለኛ መልስ ፃፉ 
6. የቆራጭ መስመር ትርጓሜ ፃፉ 
መልስ፡ 							 
7. የማዕዘናዊ አንግል ትርጓሜ ፃፉ 
መልስ፡ 								
8. ፍርቅ ውስጣዊ አንግሎች ማለት ምን ማለት ነው 
መልስ፡ 								 
አዛምዱ 
	ሀ							ለ 
     1. የሁለት አንግሎች ድምር 900 ከሆነ 			ሀ. ዝርግ አሟይ 
     2. የሁለት አንግሎች ድምር 1800 ከሆነ 		ለ. ቀጤ አሟይ 
     3. አንድ አንግል በ00—900 				ሐ. ማዕዘናዊ አንግል 
     4. በትክክል 900 የሚለከ ከሆነ 				መ. ጥምዝ አንግል 
     5. በትክክል 1800 የሚለካ ከሆነ 			ሠ. ሹል አንግል 
								ረ. ዝርግ አንግል 
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