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1. [bookmark: 1. ESCOPO][bookmark: 1. ESCOPO][image: ]ESCOPO


1.1 – Levantamento das condições do equipamento

1.2 – Contato	: Ramatis Cardoso

1.3 – Objetivo	: Laudo de condições mecânicas e operação.

1.4 – Motivo	: Atestar condições de conformidade nas instalações elétricas, mecânicas e de Segurança do equipamento


2. [bookmark: 2. LEGISLAÇÃO E NORMAS TECNICAS][bookmark: 2. LEGISLAÇÃO E NORMAS TECNICAS]LEGISLAÇÃO E NORMAS TECNICAS


2.1– CLT LEI 6.514 DE 22/12/1977

2.2 – Normas Regulamentadoras NR 12 2.3 – ABNT – NBR – 14 153 – 2013
2.4 – ABNT – NBR – 12100 - 2007

[bookmark: 2.5 - IEC – Internacional Electrotechnic]2.5 - IEC – Internacional Electrotechnical Commission.



3. [bookmark: 3. OBJETIVO][bookmark: 3. OBJETIVO]OBJETIVO


3.1 – OBJETIVO ESPECIFICO


O objetivo deste Laudo Técnico limita- se a avaliação técnica do equipamento seu funcionamento e componentes, elétricos e mecânicos e sua condição de operação .


3.2  (
LT 226
)- Acionamentos:
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[image: ]O acionamento e feito por botoeira pressionada , este acionamento atende o   item 12.36 da NR12 de 17 de Dezembro de 2010, a SERRA CIRCULAR – FABRICAÇÃO MECAN possuir sistema de acionamento elétrico e circuitos interligados através de condutor aterrado conforme procedimento da NR-10 e norma da ABNT NBR 5410, conforme itens 12.14 e 12.15 da NR12 de 17 de dezembro de 2010, e motor com isolamento duplo a fim de garantir a proteção adequada, conforme determinado na IEC.
3.3 Recomendações
a) Os comandos das máquinas devem estar dispostos de forma a que o operador os identifique, distinga e alcance facilmente e sem se colocar em perigo;
b) Ao Ligar a máquina o sistema de aterramento deverá proteger o circuito elétrico com disjuntores de proteção, o quadro elétrico deve ser conservado em bom estado, sem umidade e protegido de poeiras e outros resíduos;
c) Proteger os cabos eléctricos contra cortes ou danos provocados por limalhas ou ferramentas.
d) A máquina deve ser mantida em bom estado de conservação e limpeza;
e) Estabelecer procedimentos de trabalho seguros e formar e informar os trabalhadores no sentido de os adotarem na realização das tarefas;
f) A Limpeza da máquina somente deve ser realizada com o equipamento desligado;
g) Antes de colocar a máquina em funcionamento verificar o acionamento do botão de parada de emergência STOP, a fim de verificar o funcionamento do botão de emergência;
h) Utilizar os EPI´s equivalentes com a operação e disponibilizados: Luvas de proteção, óculos; respiradores e outros sempre que necessário (ex: manusear para corte das chapas de ,madeira); Nunca tentar anular o sistema de segurança do equipamento;
[bookmark: Nunca  operar  a  máquina  para  além  d]Nunca operar a máquina para além dos limites estabelecidos pelo fabricante;

[bookmark: Nunca operar estas máquinas sob o efeito]Nunca operar estas máquinas sob o efeito de álcool ou medicamentos que possam alterar as condições físicas e de alerta;
[bookmark: Manter a organização de trabalho e limpe]Manter a organização de trabalho e limpeza faz parte do procedimento operacional.
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[image: ]Para a seleção da categoria de risco da máquina, foi escolhido o tipo de perigo mais severo que a máquina possa apresentar.
Seguindo as orientações conforme o diagrama disponibilizado na NBR 14153, concluiu-se que o equipamento apresenta a categoria de risco nível 3 seguindo os critérios:
S2: Lesão Irreversível – o disco de corte pode amputar facilmente um membro do operador; F2: Frequência de exposição ao perigo alta – sempre que o operador realizar o corte; P1: Possibilidade de parada da máquina durante o ciclo - através de botões de segurança.
No diagrama a seguir (Figura 5), é possível verificar o caminho percorrido para encontrar a categoria.





[bookmark: 5 -    MANUTENÇÃO]5 -	MANUTENÇÃO


a) Recomenda-se que a rede elétrica para instalação da Serra Circular, seja dotada de uma chave geral;
b) Obrigatório o aterramento da instalação da maquina;
c)  (
LT 226
)Certifica-se que a tensão da rede elétrica seja da mesma tensão do motor elétrico
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[image: ]conforme sinalização do equipamento;
d) Ao efetuar qualquer tipo de manutenção de substituição do disco de corte , troca de correia, limpeza da maquina a mesma deve estar desligada e bloqueada para evitar acionamento de forma acidental;
e) Antes de por a máquina em funcionamento	verificar o funcionamento do sistema de emergência;
f) Seguir o procedimento administrativo da empresa quanto a operação da Serra Circular
g) A operação somente pode ser realizada por operador capacitado e autorizado e com chave de liberação do equipamento;
h) Seguir procedimento de manutenção conforme determinado no plano de manutenção do equipamento .
[bookmark: 6. CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO][bookmark: Tabela 01]6. CARACTERISTICAS DO EQUIPAMENTO Tabela 01
	DADOS DO EQUIPAMENTO : Serra Circular Mecan

	Motor Elétrico Weg
	Moto Freio com proteção de sobre carga

	Tensão de Trabalho
	220/380 volts – Trifásico

	Quadro de comando
	12 volts

	Potência do Motor
	5 cv

	Acionamento do Moto Freio
	1.58 segundos

	Diâmetro máximo do disco de corte
	395,2 mm

	Furo do disco
	25,4mm

	Rotação do disco
	3490 RPM

	Profundidade de corte
	170 mm
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[bookmark: 6.1. INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO][image: ]6.1. INSPEÇÃO DO EQUIPAMENTO

Tabela 02

	Item
	Descrição
	Situação
	Status

	1
	Identificação carcaça do equipamento
	Normal
	Aprovado

	2
	Placa de identificação do equipamento
	Normal
	Aprovado

	3
	Proteções mecânicas do equipamento Disco de corte superior ( em cima da mesa )
	
Normal
	
Aprovado

	4
	Sistema de emergência
	Normal
	Aprovado

	5
	Painel de comando acionamento ( 12 volts )
	Normal
	Aprovado

	6
	Correias do motor
	Normal
	Aprovado

	7
	
Proteção mecânica das correias
	
Adequar
	Aguardando adequação

	8
	
Moto freio weg 5 cv
	Funcionamento Normal
	
Aprovado

	9
	
Teste de frenagem
	Normal ( tempo de parada 1,58 s)
	
Aprovado

	9
	Sistema de transmissão de força ( correias )
	Normal
	Aprovado




7 – APRECIAÇÃO DE RISCO DO EQUIPAMENTO – NBR 12100

Análise qualitativa (ABNT NBR 12100:2010)

[bookmark: Análise quantitativa - Método HRN - Haza]Análise quantitativa - Método HRN - Hazard Rating Number

 (
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[image: ]Tabela 03
[image: ]



Metodologia HRN de avaliação Serra Circular – Marca Mecan - LT226

Perigos Mecânicos : Aproximação do elemento móvel a uma parte fixa , corte de peças elementos rotativos , elementos moveis .

Tabela 04
	L O - Probabilidade de Ocorrência
	Alguma chance (pode acontecer)
	5

	F E - Frequência de Exposição
	Diariamente
	2,5

	
DHP - Grau de Lesão de Posição
	Perda de 1 ou 2 dedos das mãos / dedos dos pés
	
4

	NP Numero de pessoas sobre o risco
	
1 – 2 pessoas
	
1

	Hazard Rating Number
	HRN
	50



Perigos Elétricos : Curto circuitos Tabela 05
	L O - Probabilidade de Ocorrência
	Altamente improvável
	1

	F E - Frequência de Exposição
	Diariamente
	1

	DHP - Grau de Lesão de Posição
	Fatalidade ( choque )
	15

	NP Numero de pessoas sobre o risco
	
1 – 2 pessoas
	
1

	
Hazard Rating Number
	
HRN
	
15
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7.1 [image: ]Parecer de Conformidade

Riscos Mecânicos : Conforme metodologia aplicada NBR 12100, à avaliação de risco do equipamento na tabelas 4, onde a sua classificação indica a existência de riscos em potencial com a necessidade de medidas de correção e a necessidade de MELHORA DE SUAS PROTEÇÕES MECANICAS do sistema de transmissão de força , visando garantir a integridade do trabalhador e segurança na operação deste equipamento.

Risco Elétricos: Conforme metodologia aplicada NBR 12100   à avaliação de risco do equipamento na tabelas 5, onde a sua classificação indica a existência de riscos em potencial com a necessidade de medidas de controle e monitoramento visando garantir a integridade do trabalhador e segurança na operação deste equipamento.

8. FOTOS DO EQUIPAMENTO.
[image: ][image: ]
Foto 01:Serra circular ( painel de comando)	Foto 02: Botão de emergência lateral direita
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[image: ][image: ]
Foto 03 - Botão de emergência área de saída das peças	Foto 04 Proteção de coifa com visor



9- CONCLUSÃO DO LAUDO


Com adequação realizada no equipamento, afirmo a evolução quanto à segurança, com a instalação de painel de comando, sistema de motofreio, sistema de proteção monitorado, proteção mecânica da coifa auto ajustável durante o corte e instalação de botões de emergência (2), assim tornando a operação da SERRA CIRCULAR RFA LT 226 mais segura assim vindo a atender os requisitos mínimos de atendimento a NR 12 para a operação deste equipamento.
Importante ressaltar que todos as ações de engenharia tomadas para a adequação do equipamento em conjunto com as medidas administrativas, como procedimentos operacionais, trabalhadores capacitados e autorizados, torna a operação deste equipamento segura. Após testes de operação do sistema de segurança do equipamento os mesmo estavam em conformidade para a operação, atendendo os requisitos mínimos exigidos na legislação vigente.
 (
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10- ENCERRAMENTO


Este LAUDO TÉCNICO	– LT 226 - 02 -2017	possui 13 (treze) páginas digitadas, numeradas seqüencialmente em ordem crescente, sendo a última folha datada e assinada.
É parte integrante deste laudo a anotação de responsabilidade técnica - ART nº 2807223017163137




São Paulo , 01 de março de 2017



Responsáveis pela elaboração do Laudo Rosemir Alves da Silva
Engº de Produção - Mecânica Engº de Segurança do Trabalho. CREA 5063014481
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[image: ]11 - ANEXOS

ART – Anotação de Responsabilidade Técnica Plano de manutenção
Manual do Painel de comando seguro
Manual do Protetor auto ajustável da serra circular de bancada.
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