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Visamos estabelecer as medidas prevencionistas de segurança e higiene do trabalho a serem adotadas na instalação, operação e manutenção da máquina e equipamentos, visando à prevenção de acidentes do trabalho.
Observaremos algumas dicas para trabalhar com segurança:
· Conforme artigo 185 da CLT, os reparos e ajustes, somente poderão ser executados com a máquina parada, salvo se o movimento for indispensável para a realização do ajuste;
-Antes de começar o trabalho conferir os dispositivos de segurança;
· Instalar a mesa de modo que exista espaço suﬁciente para a movimentação da madeira;
· Conectar o duto do exaustor na saída do cavaqueara; se assim na marcenaria estiver.
· Manter limpa a área de trabalho, livre de pedaços de madeira e obstáculos;
· Não usar roupas de trabalho soltas, principalmente nas áreas dos punhos e quadris;
· Não usar objetos como relógios, anéis, correntes, pulseiras, etc.;
· Movimentar a madeira de modo ﬁrme e seguro;
· Nunca intervir na máquina ligada;
· Ao abandonar a posição de trabalho desligue a máquina;
· Nunca deixe a máquina ligada sem vigilância;
· Não deixe o cabo de alimentação da rede elétrica no caminho ou área de trabalho;
· Desconectar a máquina da rede elétrica antes de: Trabalho de manutenção; Trabalho de limpeza; Mudança ou regulagem de ferramentas; Eliminação de cavacos e pedaços de Madeira restante na máquina;
· Remover resinas com solvente apropriado (óleo diesel);
· Nunca trabalhe sem dispositivos (EPI’s) de segurança;
· Opere a máquina com o máximo de atenção possível;
· Nunca retire protetores de correias, engrenagens, ferramentas;
· Antes de cada operação, certiﬁque-se de tomar todas as medidas preventivas de seguran- ça.
Obs.: Instalar a máquina observando o item 12.1 e seus sub-itens da norma NR-12.
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Máquina de uso comum em qualquer indústria da madeira. Consiste, de forma esquemática, de uma mesa ﬁxa com uma abertura de formato linear sobre a bancada por onde passa o disco da serra acionado pelo motor que se encontra localizado na parte

inferior da máquina.
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Figura 01 – Esquema da desempenadeira
Fonte: Omil – Manual Técnico de Instalação e Operação (2014)

Legenda:

01 - Mesa de apoio
02 - Capa de proteção da serra 03 - Dobradeira da mesa
04 - Disco de serra
05 - Proteção de polias e correias NR - 12 06 - Guia de alinhamento
07 - Motor 5 cv
08 - Chave liga desliga

Os acidentes ocorrem devido a seguintes causas:

a) Contato direto com os dentes do disco;
b) Retrocesso da peça a cortar;
c) Projeção do disco ou parte dele.

Os acidentes podem ocorrer por contato tanto na parte superior quanto na parte inferior do disco.
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12.1. Instalações e áreas de trabalho.
12.1.1. Os pisos dos locais de trabalho onde se instalam máquinas e equipamentos devem ser vistoriados e limpos, sempre que apresentarem riscos provenientes de graxas, óleos e outras substâncias que os tornem escorregadios.
12.1.2. As áreas de circulação e os espaços em torno de máquinas e equipamentos, devem ser dimensionados de forma que o material, os trabalhadores e os transportadores mecani- zados possam movimentar-se com segurança.
12.1.3. Entre partes móveis de máquinas e/ou equipamentos deve haver uma faixa livre va- riável de 0,70m (setenta centímetros) a 1,30m (um metro e trinta centímetros), a critério da autoridade competente em segurança e medicina do trabalho.
12.1.4. A distância mínima entre máquinas e equipamentos deve ser de 0,60m (sessenta centímetros) a 0,80m (oitenta centímetros), a critério da autoridade competente em segura- nça e medicina do trabalho.
12.1.5. Além da distância mínima de separação das máquinas, deve haver áreas reservadas para corredores e armazenamento de materiais, devidamente demarcadas com faixa nas co- res indicadas pela NR 26.
12.1.6. Cada área de trabalho, situada em torno da máquina ou do equipamento, deve ser adequada ao tipo de operação e à classe da máquina ou do equipamento a que atende.
12.1.7. As vias principais de circulação, no interior dos locais de trabalho, e as que conduzem às saídas devem ter, no mínimo, 1,20m (um metro e vinte centímetros) de largura e ser devi- damente demarcadas e mantidas permanentemente desobstruídas.
12.1.8. As máquinas e os equipamentos de grandes dimensões devem ter escadas e pas- sadiços que permitam acesso fácil e seguro aos locais em que seja necessária a execução de tarefas.
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Leia com atenção as normas de segurança:
1. Recomenda-se que a rede elétrica para instalação da SERRA CIRCULAR seja dotada de uma chave geral;
2. Obrigatório o aterramento da máquina.
3. Certiﬁcar-se que a tensão da rede elétrica seja condizente com a tensão do motor elétrico;
4. Ao efetuar qualquer tipo de manutenção, troca ou aﬁação da ferramenta ou mesmo limpeza da máquina, deverá ser desligada a chave geral para evitar acionamento acidental ou indevido;
5. Antes de ligar a máquina, certiﬁcar-se que a porca de aperto da ferramenta esteja devida- mente apertada;
6. Antes de por a máquina em funcionamento certiﬁcar-se que o eixo não esteja travado;
7. Manter sempre limpo e lubriﬁcado os fusos de suspensão da serra, inclinação da serra e suspensão do riscador.
IMPORTANTE: Ao operar a máquina, dedicar toda a atenção ao trabalho executado e usar todos os meios de proteção disponíveis. A má utilização da máquina e/ou não comprimento das normas de manutenção e operação


5 [bookmark: _TOC_250008]- DADOS DA MÁQUINA

Dados da Empresa:

	EMPRESA
	CASA DA CONSTRUÇÃO PARAENSE

	CNPJ
	17.173.200/0001-49

	NOME EMPRESARIAL
	MARIA L VIEIRA - ME

	ENDEREÇO
	TRAVESSA DA CAIXA D`ÁGUA Nº 10
	BAIRRO
	TORRE

	CNAE
	47.44 - 0 - 99 - COMÉRCIO VAREJISTA DE MATERIAIS DE CONSTRUÇÃO

	MUNICÍPIO
	ITAPECURU MIRIM
	UF
	MA
	CEP
	65.485-000



Dados da Máquina SERRA CIRCULAR - B - 100:

	FABRICANTE
	MÁQUINAS OMIL LTDA

	CNPJ
	84.148.489/0001-55

	NOME EMPRESARIAL
	MÁQUINAS OMIL LTDA
	ANO DE FABRICAÇÃO
	2001

	ENDEREÇO
	RUA DOUTOR GETÚLIO VARGAS Nº 1660
	BAIRRO
	CENTRO

	MUNICÍPIO
	IBIRAMA
	UF
	SC
	CEP
	89.140-000

	NÚMERO DA MÁQUINA
	0001
	SÉRIE
	08 - 10
	MODELO
	B - 100

	MOTOR
	5,0 CV 2P
	TENÇÃO
	220 - 380 v
	FREQÜÊNCIA
	60 Hz
	3,7 Kw
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1. Ao introduzir o material em uma serra de bancada, as mãos devem ser mantidas fora da linha de corte. Nenhuma defesa pode evitar que uma pessoa deixe as mãos em contato com a serra se as mãos acompanham o material até a serra. Ao cortar a madeira com a guia de alinhamento próximo a serra, deverá ser utilizado uma ferramenta ou dispositivo para empurrar a peça trabalhada até a serra.

2. A lâmina da serra deve situar-se de modo que sobressaia o mínimo possível acima do material. Quanto mais baixo está a lâmina menor será a possibilidade que se produza um retrocesso. É uma boa prática manter-se fora da linha do material que está sendo cortado. É recomendável utilizar um avental de couro grosso ou outra proteção para o abdômen.

3. É sempre perigoso serrar sem apoio. O material deve ser apoiado em uma guia de alinhamento.

4. A serra deve ser adequada ao trabalho. É uma prática pouco segura cortar longitudinalmente a madeira com uma serra de bancada sem um sistema anti-retrocesso. É recomendável utilizar cutelo divisor (lâmina dianteira separadora).

5. É perigosa a prática de retirar a capa de proteção devido a pouca distância entre a serra e a guia de alinhamento. Pode-se utilizar uma tábua suplementar sob a madeira a ser serrada, utilizando ferramentas adequadas para prendê-las.

6. Deve-se evitar o corte transversal de peças longas em uma serra de mesa. O trabalhador terá que exercer uma pressão considerável com a mão próxima a lâmina da serra. As partes da madeira que ultrapassam o tamanho da mesa podem ser golpeadas por transeuntes. O material longo deverá ser serrado por  uma  serra circular pendular (Serra Circular) com uma bancada de apoio adequada.

7. O trabalho que deva ser realizado em máquinas especiais de alimentação automática, não deverá ser efetuado em máquinas genéricas de alimentação manual.

8. Para o ajuste da guia de uma serra de mesa, sem a retirada dos mecanismos de proteção, deve-se fazer uma marca permanente sobre a mesa para indicar a linha de corte.
9. Deve-se parar totalmente a máquina antes de ajustar a lâmina ou a guia; e desconectá- la da rede elétrica antes de trocar a lâmina.

10. A capa de proteção, bem como o cutelo divisor, deve inclinar-se com a serra, impedindo que a proteção toque a serra.
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Máquina de uso comum em qualquer indústria da madeira. Consiste, de forma esquemática, de uma mesa ﬁxa com uma abertura de formato linear sobre a bancada por onde passa o disco da serra acionado pelo motor que se encontra localizado na parte inferior da máquina.


· utilização de disco em velocidade superior a recomendada pelo fabricante;
· ﬁxação incorreta do disco no eixo;
· disco desequilibrado;
· emprego de madeira com incrustações duras;
· abandono de ferramenta junto ao disco;
· utilização de discos desgastados.
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Comprimento total da máquina	1000 mm; Largura útil			900 mm; Altura da Máquina			850 mm; Rotação do eixo	3470 rpm; Motorização				3 e 5 cv Discos				600mm; Inclinação da régua de encosto		90° e 45° Peso (com embalagem e sem motor)					380 kg
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1- Levantamento com cabo de aço ou cordoalha:
· A máquina deverá ser levantada conforme mostra a ﬁgura acima.
IMPORTANTE: Usar cabo de aço ou cordoalha própriospara o peso da máquina (335kg).

2- Levantamento com empilhadeira:
· O palet a qual à maquina esta ﬁxada possui calços com altura própria, que permitem entrar com o garfo da empilhadeira.

10 - REGULAGEM
O protetor da parte anterior da lâmina de corte pode ser auto-regulável ou manual.
A serra deve dispor de vários tipos de mecanismos de proteção. Não há nenhum mecanismo que possa servir para todas as funções que as serras podem desempenhar.
Podem ser constituídos por peças de madeira articuladas entre si, por meio de charneiras ou dobradiças, que permitem a proteção do porta-ferramentas na zona não ocupada pela peça que está sendo trabalhada.
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Ligação em 220 volts.	R
Usar Fusível 35 A - Fio - 1,5 mm²	S
T
Ligação em 380 volts.	N
Usar Fusível 25 A - Fio - 1,5 mm²

R
S	- FASES T
N	- Fase neutra do transformador

Ligação a ser executada pelo cliente.






Fio.


Chave Faca.
Fusível.
Condulete ﬁxado na parte
P1 P2 P3	externa da máquina.

Chave Elétrica.

 (
110,00
 
cm
) (
90,00
 
cm
)Motor 5 cv


      Aterramento Obrigatório.

Nota: Para motor 3cv poderá ser usado em 220V Fusível  25A e em 380V Fusível 16A .
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 (
PB
 
- 13133 - Ø 1/2" X51/4"
NÍVEL
 
DO PISO
)Para a ﬁxação da máquina deverá ser usado o método de parabolde.
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Contato inferior: geralmente é produzido quando se procede a eliminação de aparas ou serragem que se acumulam na parte inferior da máquina durante o uso. A solução deﬁnitiva para o problema é a instalação de um sistema de aspiração que elimine estes resíduos conforme vão sendo produzidos. Com este sistema se consegue um efeito duplo:
1. Use proteção para os olhos.
2. Não use a ferramenta na presença de líquidos ou gases inﬂamáveis.
3. NUNCA use a ferramenta com um disco de corte abrasivo instalado.
4. Antes de utilizar a ferramenta, veriﬁque cuidadosamente se o disco não está trincado ou daniﬁcado. Troque imediatamente o disco se este estiver trincado ou daniﬁcado.
5. Use somente discos de corte recomendados pelo fabricante que estejam em conformida- de com EN847-1, e note que a cunha separadora não deve ser mais espessa que a largura do corte feito pelo disco de corte e não deve ser mais ﬁna que o corpo da lâmina.
6. Use sempre os acessórios recomendados neste manual. O uso de acessórios inapropria- dos, tais como discos de corte abrasivos, pode causar ferimentos.
7. Selecione o disco de corte correto para o material a ser cortado.
8. Não use discos de corte feitos de aço de alta velocidade.
9. Para reduzir o ruído emitido, mantenha o disco de corte sempre aﬁado e limpo.
10. Utilize discos de corte corretamente aﬁados. Observe a velocidade máxima marcada no disco de corte.
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Contato superior: a parte superior do disco deve ser protegida por capas de proteção. Existe uma grande variedade das mesmas. Com a instalação das capas de proteção se consegue dois efeitos: a proteção ante um fortuito contato com o disco e a proteção ocular do trabalhador, já que é minimizada a projeção de partículas. A capa de proteção não evita a necessidade de utilização de óculos protetores.
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QUADRO DE MANUTENÇÃO PREVENTIVA	PERÍODO: DE	A 	

	MAQUINAS
	PROCESSOS
	DATA
	RESPONSÁVEL
	REALIZADO

	TUPIA TU - 1000
	
	
	
	

	SERRA CIRCULAR
	
	
	
	

	PLAINA
	
	
	
	






PROCESSO
1 - LUBRIFICAÇÃO
2 - AFIAÇÃO DE LÂMINAS
3- TROCA DE LIXA
4 - TROCA DE CARREIAS
5 - TROCA DE ROLAMENTOS
6 - TROCA DE MANCAIS
7 - TROCA DE MOTOR
9 - TROCA DE CHAVE LIGA/DESLIGA
10 -TROCA DE PARAFUSOS
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