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ቀጥሎ ለተሰጡት ጥያቄዎች ትክክለኛውን መልስ ከተሰጡት አራት ምርጫዎች በመምረጥ መልስ መስጫ ወረቀትህ /ሽ ላይ በማጥቆር መልስ/ሽ
1. ስለ ፊዚካላዊ ቁስ አካላት እንቅስቃሴ የሚያጠና የፊዚክስ ቅርንጫፍ የቱ ነው 
A. አስትሮ ፊዚክስ       B. ኒውክለር ፊዚክስ    C. መካኒክስ         D. ኦፕቲክስ
2. የብስክሌት ጎማ የሚያደርገው እንቅስቃሴ በየትኛው እንቅስቃሴ አይነት ውስጥ ይመደባል?
A. ኩርባዊ እንቅስቃሴ    B.ክበባዊ እንቅስቃሴ     C. እርግብግባዊ እንቅስቃሴ   D. የቀጥተኛ መስመር እንቅስቃሴ
3. አንድ ባቡር 50  m/s ቋሚ ፍጥነት ቢጓዝ 2Km  ርቀት ለመሸፈን ምን ያህል ጊዜ ይፈጅበታል ?
A. 25s          B. 100s        C. 40s      D. 52s 
4. የሰበቃ  ኃ ይልን አስመልክቶ ትክክል ያልሆነው የቱ ነው? 
A. የሰበቃ ሀይልን መቀነስ እንጂ ማጥፋት አይቻልም
B. ቋሚ የሰበቃ ኃይል ከእንቅስቃሴያዊ የሰበቃ ኃይል ይበልጣል
C. የእንቅስቃሴያዊ ሰበቃ መጣኝ ከቋሚ የሰበቃ  መጣኝ ያንሳል
D. በማንከባለል ፋንታ ማንሸራተት የሰበቃ ኃይልን ይቀንሳል፡፡
5. 5m ከፍታ ካለው ፎቅ ላይ የተለቀቀ ኳስ በምን ያህል ፍጥነት መሬት ይደርሳል? (g=10m/s2)
A.  50m/s   B. 15m/s    C. 10m/s    D.  5m/s   
6. ከሚከተሉት ውስጥ የነኪ- ኃይል የሆነው የቱ ነው?
         A. የማግኔት ኃይል      B.የሰበቃ ሀይል    C.የመሬት ስበት ሀይል     D.የኤሌክትሪክ ኃይል
7.   590F  የሆነ መጠነ ሙቀት በከልቪን ስኬል ስንት ይሆናል ?
        A. 288k          B. 15k          C. 258k           D. 9k
8. ከሚከተሉት ውስጥ የባትሪ ወካይ የሆነው የቱ ነው?
       A.                 	B. 		                C. 	                            D.	

9. ከሚከተሉት ውስጥ የመፈንቅል ምሳሌ ያልሆነው የቱ ነው?
      A. መቀስ      B. መዶሻ          C. የጠርሙስ መክፈቻ      D. በከራ	
10. ከሚከተሉት ውስት የስራ አሃድ ያልሆነው የቱ ነው?
        A. J         B. Kg m2/s3         C. Nm         D. Kg m2/s2
11. ከሚከተሉት ውስጥ የፍዘት ህግ የሆነው የቱ ነው? 
      A. 1ኛ የኒውተን የእንቅስቃሴ ህግ               B. 3ኛ የኒውተን የእንቅስቃሴ ህግ   
      C. 2ኛ የኒውተን የእንቅስቃሴ ህግ              D. ግብር እና አፀፋ ግብር
12. የግለት ውጤት ያልሆነው የቱ ነው?
       A. የነገሮች መስፋፋት        B. የሁነት ለውጥ       C. በካሜራ ፎቶ ማንሳት   D. ቡና ማፍላት    
13. ከሚከተሉት ውስጥ ትክክል ያልሆነው የቱ ነው?
    A. MA>1  ከሆነ ማሽኑ ኃይል አብዢ ይሆናል      B.የሰበቃ ኃይል እንደሌላ ከታሰበ   VR<MA ይሆናል
    C. VR<1 ከሆነ ማሽኑ ቶሎታ አብዢ ይሆናል፡፡    D. MA=1 ከሆነ ጭነት እና እንቅስቃሴ ኃይል እኩል ይሆናሉ
13. በአንድ የኤሌክትሪክ አስተላላፊ ውስጥ 800mA ከረንት ለ20s ያህል ካለፈ በዚህ ጊዜ ውስጥ የሚተላለፈው የሙል 
     መጠን ስንት ይሆናል?
    A. 160C             B. 1600c             C. 1.6C             D. 16C 
15. ከሚከተሉት ውስጥ መሰረታዊ ተሰፋሪ  አካል የሆነው የቱ ነው?
    A. ፍጥነት         B. ርዝመት            C. እፍጋት         D. ኃይል  
16. ከሚከተሉት ግራፎች ውስጥ የተመሳሳይ ፍጥነት እንቅስቃሴ የሚያሳየው የቱ ነው?
    A.     Ş                                 B.    v

				t	t
 
   C.   Ş                                                               D.  V
								
			 t                                                                      t

17. መጠነ ሙቀቱ 300C  በሆነ አየር ውስጥ የድምፅ ፍጥነት ስንት ይሆናል?(Vo=331 m/s)  ተጠቀሙ
    A. 361m/s                B. 339m/s             C. 349m/s         D. 318 m/s
18. አንድ ብርቱካን ከምን ያህል ከፍታ ላይ ቢለቀቅ በ3s ውስጥ መሬት መድረስ ይችላል?
     A. 15M                  B. 40m                  C. 90m            D. 45m 
19. የኤሌክትሪክ ከረንት መለኪያ መሳሪያ የሆነው የቱ ነው? 
     A. አሜትር               B. ቮልት ሜትር          C. አምፒር        D. ኦም ሜትር 
20. ብቃቱ 80%  የሆነ ማሽን የፍጥነት ሬሽዬው 4 ቢሆን የማሽኑ የመካኒካል ጥቅም ስንት ይሆናል?
      A. 20               B. 3.2          C. 84        D. 240
21. ከሚከተሉት ውስጥ የማሽኖች ጥቅም ያልሆነው የቱ ነው ?
     A. ኃይልን ማብዛት           B. ፍጥነት ማብዛት          C. ጉልበት ማብዛት        D. የኃይልን አቅጣጫ መቀየር
22. አንድ ካውያ 1Kw የሚል ፅሁፍ አለው፡፡ ይህን ካውያ ለ 5s  ለመጠቀም ምን ያህል ጉልበት ያስፈልጋል?
     A. 200J                     B. 5000J                  C. 500KJ                 D. 2000KJ
23. ከሚከተሉት ውስጥ መፍላትን አስመልክቶ ትክክል የሆነው የቱ ነው? 
     A. በማንኛውም የፈሳሽ አካል ውስጥ ይከሰታል           B.የቅዝቃዜ ውጤት ነው       
     C. በቁሱ ወለል ላይ ብቻ ይከሰታል                       D.በወለል ስፋት ላይ ይወሰናል 
24. ድምፅ በፍጥነት የሚተላለፈው በየትኛው ሁነት ውስጥ ነው ?
    A. ፈሳሽ            B. ጋስ            C. ውሃ              D. ጠጣር
25. የክህሎት ልዩነቱ 80V ከሆነ ባትሪ ጋር የተያያዘ መስመር ውስጥ 160c  ሙሎች በ 4s ውስጥ ቢተላለፍ የመስመሩ 
      ሙግደት ስንት ይሆናል? 
    A. 120           B.40Ω            C. 2Ω             D.30Ω 
26. ከሚከተሉት ውስት ሙል አልባ ቅንጣጢት የሆነው የቱ ነው ?
    A. ኒውትሮን       B. ኤሌክትሮን       C. ፕሮቶን        D. ኒውክለስ
27. ከሚከተሉት ውስጥ የኃይል ውጤት ያልሆነው የቱ ነው?
       A. የነገሮች ቅርጽ መቀየር     B. እንቅስቃሴን ማስጀመር    C. ፍጥነትን መጨመር     D.መጠነ ቁስ መቀየር

28. መጠነ ቁስ   20kg የሆነን አካል በ 5m/s2  ሽምጠጣ ለማሸምጠጥ ምን ያህል ኃይል ያስፈልጋል?
     A. 25N            B. 4N             C. 100N        D. 15N 
29. ክብደቱ በመሬት ላይ 100N የሆነ አካል ጨረቃ ላይ ስንት ይሆናል? (gመሬት =10m/s2) ( gጨረቃ= 1.63 m/s2)  
     ተጠቀሙ )
      A. 16.3N          B. 163N           C. 1000N       D. 1.63N 
30. 1/5 ሰዓት ስንት ሴኮንድ ይሆናል?
     A. 540s            B. 12s             C. 300s         D. 720s
 31. አንድ መኪና ከእረፍት ላይ በመነሳት በ4s ውስጥ 240m ርቀት ወደ ሰሜን ቢጓዝ በዚህ ጊዜ ማለቂያ ላይ የመኪና 
     ሽምጠጣ ምን ያህል ይሆናል  
    A. 15 m/s2         B. 12m/s2       C. 24m/s2      D. 480 m/s2 
32. የሞጋጆች ሙግደት የተገላቢጦሽ ምዝነት ያለው ከየትኛው ጋር ነው?
    A. መጠነ ሙቀት   B. ርዝመት   C. የተሰራበት ቁስ አካል አይነት     D. የአግድም ገፅታ ስፋት
33. የኃይል ስፍር የሆነው የቱ ነው?  
            A/  [MLT2]				C/ [ MLT-2]
            B/ [ ML2T]		                   D/ [ ML-2T]
34. በጋስና በፈሳሽ ውስጥ የሚፈፀም የግለት መተላለፊያ መንገድ የሆነው የቱ ነው?
     A. ንክኪ        B. ኮንቬክሽን      C. ራዴሽን     D. ጨረራ
35. የአንድ ሳጥን መቀመጫ ስፋት 6m2 ነው፡፡የዚህ ሳጥን ክብደት 360N ቢሆን መቀመጫው ላይ የሚፈጠረው ግፊት 
      ስንት ይሆናል?
     A. 8640pa     B. 144pa       C. 2160pa       D. 60pa
36. በሁለት መስታወቶች መሀከል የሚፈጠረው የምስል ብዛት 4 ቢሆን በሁለቱም መስታወቶች መሀከል ሊፈጠር 
     የሚችለው ዘዌ ስንት ነው?
    A.    720                        B.  600      
    C. 890                          D.  900
· ቀጥሎ ያለውን ምስል በመመልከት 37ኛ እና 38ኛ ጥያቄዎችን ስሩ፡፡
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37. የመስመሩ ጠቅላላ ሙግደት ስንት ይሆናል?
    A.8Ω        B.2Ω       C.9Ω         D.1.5Ω
38. የመስመሩ ጠቅላላ ከረንት ስንት ይሆናል?
    A.18A        B.8A       C.9A         D.48A
39. የአንድ ካሬ ስፋት 144m2  ቢሆን የጎኑ ርዝመት ስንት ይሆናል? 
    A. 36m      B.16m     C.9m       D.12m 
40. ከሚከተሉት ውስጥ የፈሳሾችን ግፊት የሚወስነው የቱ ነው?
    A. ፈሳሹን የያዘው እቃ ስፋት      B. የፈሳሹ መጠነ ሙቀት    C.የፈሳሹ ጥልቀት    D. ፈሳሹን የያዘው እቃ ቅርፅ
41. 2000g መጠነ ቁስ ያለውን አሉሚኒየም መጠን ሙቀቱን ከ1500c  ወደ 2000c ከፍ ለማድረግ የሚያስፈልገው የግለት  
    መጠን ምን ያህል ነው?(CAL=900J/kg0C) 
    A. 90KJ       B. 9KJ       C.900KJ        D. 9000J 
42. ከሚከተሉት  ውስጥ የመካኒካል ጉልበትን ወደ ኤሌክትሪክ ጉልበት የሚቀይር መሳሪያ የሆነው የቱ ነው?
    A. ትራንስፎርመር      B. ጄኔሬተር     C. የኤሌክትሪክ ሞተር    D. ባትሪ ድንጋይ
43. የአትሞስፌር ግፊት መለኪያ መሳሪያ የሆነው የቱ ነው ?
    A. ቴርሞ ሜትር     B.ኃይድሮ ሜትር     C.ኃይድሮሊክ ፕሬስ    D. ባሮ ሜትር 
44. መጠነ ቁሱ 240kg የሆነ ሳጥን  4m ርዝመት፣ 3m ወርድ እና  5m ከፍታ ቢኖረው እፍጋቱ ስንት ይሆናል?
    A. 6 kg/m3   B. 12 kg/m3     C. 4kg/m3   D. 7 kg/m3 
45. ቀጥሎ ባለው ምስል ላይ የፅብረቃ ዘዌው ስንት ይሆናል?

	Î     ŕ
                            450


    A. 480      B. 420    C. 600      D.900
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